**Про хід поливного сезону 2022**

 В зоні обслуговування Кілійського МУВГ 93439 га зрошуваних земель на 19 зрошувальних системах, з них 10868 га рисових систем. В наявності в управлінні 98 насосних станцій, з них 81 зрошувальних, 9 дренажних,8 водопостачальних.

 До поливубуло підготовлено 33,052 тис. га зрошувальних земель**.** Поливний сезон розпочато 14 квітня 2022 року.

  **Укладено** з водокористувачами **88**  Договорів про надання послуг пов’язаних із забором води із використанням водозабірних споруд Кілійського МУВГ на площу поливу 12,412 тис. га.

 **Вартість послуг** згідно затверджених калькуляцій склала ( без електроенергії):

 на рисових системах (рис) -0,15 грн. за 1 м3

 на рисових системах (супутні культури) -0,30 грн. за 1 м3

 на системах без рису – 0,678 грн. та 0,792 грн. за 1 мЗ

 водовідведення зворотних вод - 0,276 коп. за 1 м3

 **Станом на 16.08.2022 полито:**

* фізичної площі - **11,024** тис. га, в т. ч рис – 0,838 тис. га;
* гектарополивів - **27,929** тис. га, в т. ч рис – 2,514 тис. га.

Полив здійснюється затопленням, дощувальними машинами Valley, Кубань, Фрегат, ДДА-100 МА, ДДН-70, дощувальними машинами барабанного типу SUPER RAIN 135, «Дніпро» та крапельним способом.

Водооблік здійснюється за допомогою витратомірних комплексів ІРКА, методики МВУ 03-012-04 (фіксоване русло), механічними приладами обліку.

 **Забрано в**оди водокористувачами на зрошення **35 855,14 тис**. м3

 в т.ч. на рис **13 742,37** тис. м3

 **Задіяно насосних станцій**:

* на полив - **26** одиниць,
* на водовідведення зворотних вод - **6** одиниць.

 Через військовий стан в Україні, відсутність бюджетного фінансування Управління в травні місяці на технологічні операції на опріснення, заповнення водосховищ Татарбунарського тракту, поповнення водосховищ з втратами, перекачку до точки виділу 6 травня була проведена робоча зустріч з водокористувачами та прийнято рішення щодо початку поливного сезону за рахунок коштів водокористувачів, що призвело до удорожчання вартості наданих послуг для аграріїв та зменшення площ поливу.

 Незважаючи на всі негаразди поливний сезон розпочався. Однак на сьогодні склалася критична ситуація через падіння рівня води в річці Дунай, що створює проблеми при заборі води на зрошення насосно-силовим обладнанням (на протязі липня від 62 см до 42см). Через зниження пропускної здатності каналу «Міжколгоспний» проводяться днопоглиблювальні роботи на каналі та підвідних каналах силами Управління, періодично виникає необхідність очистки гідротехнічних споруд від синьо зелених водоростей, забір води насосними станціями здійснюється при мінімальних рівнях води в водних об’єктах.

Виконання плану гідрометричних робіт

з початку поливного сезону

На протязі поливного сезону згідно плану гідрометричних робіт проведено:

* ремонт існуючих ГМ та ГЛ постів - 37 шт на суму 1610,4 грн.;
* складання балансу водосховищ – 6 шт.;
* складання та оновлення ГМ та ГЛ паспортів - 45шт.;
* вимірювання продуктивності агрегатів -15 шт.;
* вимірювання ККД каналів - 7 шт.;
* вимірювання витрат води - 9 шт.